	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 3045/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sơn La, ngày 22 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Dự án đầu tư  Hệ thống công trình cấp nước khu trung tâm huỵên lỵ huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 4491/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước huyện lỵ Sốp Cộp;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 268/BC-KHĐT ngày 04 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp thoát nước huyện lỵ Sốp Cộp, với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Hệ thống cấp thoát nước huyện lỵ huyện Sốp Cộp.
2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn huyện Sốp Cộp.
3. Chủ đầu tư: UBND huyện Sốp Cộp.
4. Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng và lập thiết kế cơ sở: Công ty ỡây dựng và chuyển giao công nghệ thủy lợi - Viện Khoa học thuỷ lợi.

5. Mục tiêu của dự án: Xây dựng hệ thống cấp nước với công suất 3500m3. Trong đó công suẩt thiết kế giai đoạn 1 là 1750m3/ngày đêm cho 1.000 người tính đến năm 2010 cho khu vực trung tâm huyện Sốp Cộp theo quy hoạch chi tiết đã duyệt (120ha).
6. Quy mô xây dựng
a) Công trình thu nước: Kết cấu BTCT M 250 gồm 02 ngăn dung tích 40,0m3.
b) Trạm bơm cấp 1: Gồm 02 máy bơm với lưu lượng Q = 73m3/s cột nước bơm H = 30m, công suất N = 10KW và có 01 máy bơm kỹ thuật để tiêu nước rò rỉ lượng 1 (m3/h), N= 1,5KW.
c) Cụm xử lý lắng, lọc
- Bể lắng đứng: 02 bể. Kết cấu BTCT M250 kích thước mặt bằng: 8mx8m.

- Bể lọc nhanh: Kết cấu BTCT M250 gồm 02 ngăn, kích thước mặt bằng: 6,2mx3,2m. Sử dụng cát lọc thạch anh dày 1,2m và sỏi lọc dày 0,2m.
d) Trạm bơm cấp 2 và bơm rửa lọc
- Lắp đặt 02 bơm có Q = 99m3/h; cột nước máy bơm H = 32m; Công suất N = 16KW. Trong đó có 01 máy bơm làm việc và 01 máy dự phòng.

- Bơm rửa lọc: dùng nước sạch bơm vào bằng hệ thống bơm rửa có Q = 51,8 m3/s; cột nước máy bơm H = 16m, công suất N = 30KW.
- Nhà trạm có diện tích: 9m x 6,9m = 62,1m2.
đ) Bể chứa nước 600m3: Kết cấu BTCT M200. Kích thước 11x16x3m5 (m) kèm theo các phụ kiện công nghệ.
f) Nhà hoá chất + khử trùng: Kết cấu BTCT M 200, 01 tầng. Diện tích: 15x6,9=103,5m2. Bố trí kho chứa các thiết bị và dung dịch phèn + Clo để làm sạch và khử trùng nước.
g) Đường ống dẫn và phân phối: Tổng chiều dài lắp đặt giai đoạn 1 là 3.213m. Đường kính ống từ D=40mm đến D=175mm.
Trong đó:

- Ống gang dẻo đường kính D = 175mm, tiêu chuẩn ISO:2531.

- Ống thép mạ kẽm đường kính D = 40mm – 100mm, tiêu chuẩn BS:187.

- Các hạng mục trên tuyến ống bao gồm: Hố van, hố ga, van xả khí, trụ cứu hoả.
h) Các công trình phụ trợ khác: Trạm biến áp, hệ thống thu sét, tường chắn+kè, san nền. Hệ thống thoát nước và xả cặn...
Tổng mức đầu tư:




32.079.000.000 đồng.

Gồm:
- Chi phí xây dựng:


23.527.000.000 đồng.


- Thiết bị:



          
912.000.000 đồng.


- Chi phí khác:



4.724.000.000 đồng.


- Chi phí dự phòng:


2.916.000.000 đồng.
7. Phân kỳ đầu tư: Để phù hợp với nhu cầu sử dụng, khả năng về vốn đầu tư cũng như quản lý khai thác công trình, phân kỳ đầu tư như sau:
7.1. Giai đoạn 1
a) Quy mô

- Công trình thu nước: Hoàn chỉnh.

- Trạm bơm cấp 1: Hoàn chỉnh.

- Cụm lắng lọc:

+ Giảm công suất xử lý xuống 50% (tương đương 1750m3/ng.đ);
+ Bể lắng: 1 bể + đường ống kỹ thuật tương ứng;

+ Bể lọc: 2 bể + đường ống kỹ thuật tương ứng.

(Mái che tương ứng giai đoạn 1).

- Bể chứa 600m3.

- Trạm bơm cấp 2: Giữ nguyên nhà trạm, giảm công suất của máy bơm cấp 2.

- Bể áp lực 500m3: Giảm kích thước của bể xuống 50% còn lại 250m3; để thép chờ liên kết với giai đoạn 2.

- Nhà hoá chất + khử trùng.

- Tường rào + san nền: Chỉ tiến hành xây dựng tường chắn đất trong phạm vi xây dựng các công trình giai đoạn 1; san nền trong phạm vi xây dựng giai đoạn 1; không để bê tông sân phủ trong phạm vi khu vực nhà máy.

- Hệ thống đường ống khu A: Với tổng đường ống khoảng 3 km đảm bảo dẫn nước đến các khu tập trung đông dân cư như: khu trung tâm hành chính huyện uỷ, UBND huyện, các phòng ban khu tái định cư, khu trường học.

- Hệ thống điện: Gồm các hệ thống điện ngoài trời kéo từ trạm biến áp Lúa Nương về trạm biến áp của nhà máy  và đường nội bộ cung cấp cho nhà máy.

b) Tổng mức đầu tư giai đoạn 1:


9.210.000.000 đồng.

Gồm: - Chi phí xây dựng:



6.679.000.000 đồng.


- Thiết bị:





911.000.000 đồng.


- Chi phí QLDA và chi phí khác:

1.500.000.000 đồng.


- Chi phí dự phòng:



120.000.000 đồng.

c) Nguồn vốn đầu tư

- Vốn JBIC: 7,5 tỷ đồng.

- Ngân sách Nhà nước đối ứng: 1,71 tỷ đồng.

d) Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

đ) Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đầu thầu.
e) Các bước tiến hành: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công (Thiết kế phải tính đến việc thực hiện dự án giai đoạn 2).

g) Tiến độ thực hiện: Năm 2006-2008.

h) Quản lý, khai thác vận hành: UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác công trình đảm bảo mục tiêu dự án.

7.2. Giai đoạn 2: Đầu tư các hạng mục còn lại; UBND huyện lựa chọn doanh nghiệp đủ năng lực thực hiện đầu tư giai đoạn 2 với hình thức tự đầu tư sản xuất kinh doanh theo quy định hiện hành.

a) Tổng mức đầu tư giai đoạn 2:


22.869.000.000 đồng.

Gồm: - Chi phí xây dựng:



16.848.000.000 đồng.


- Thiết bị:





1.000.000 đồng.


- Chi phí QLDA và chi phí khác:

3.244.000.000 đồng.


- Chi phí dự phòng:



2.796.000.000 đồng.

b) Nguồn vốn đầu tư: Vốn JBIC và Ngân sách Nhà nước đối ứng theo quy định.

c) Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

d) Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.
8. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công (thiết kế tính đến việc thực hiện dự án giai đoạn 2).
9. Tiến độ thực hiện
- Giai đoạn I: Năm 2006-2008.
- Giai đoạn II: Năm 2010-2014.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);
- TT Lưu trữ;
- Lưu: VT, H. Châu 02. 15b.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Chí Thức
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