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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: 

Nút giao thông ngã tư Chiềng Ngần thị xã Sơn La


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 thang 1 1 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngay 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý Dự an đầu tư xây dưng công trình;

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2007  của UBND tỉnh Sơn La cho phép lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nút giao thông ngã tư Chiềng Ngần thị xã Sơn La;

Xét Tờ trình số 323/TTr-SGTVT ngay 22 tháng 5 năm 2007 và Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế số 322/KQTĐ-SGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2007 của Sở Giao thông vận tải; Báo cáo kết quả thẩm định số 144/BC-KHĐT ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nút giao thông ngã tư Chiềng Ngần thị xã Sơn La với nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Nút giao thông ngã tư Chiềng Ngần, thị xã Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Sơn La.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La.

5. Mục tiêu của Dự án. Nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, khai thác và bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin, đồng thời góp phần thực hiện tốt quy hoạch phát triển mở rộng thị xã Sơn La, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

6. Quy mô xây dụng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu
Xây dựng nút giao thông dạng hình xuyến vả các nhánh vào nút với bề rộng nền đường hoàn chỉnh phù hợp với Quyết định số 3821/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật mặt đường và công trình đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót, đồng thời vuốt nối hài hoà về các hướng tuyến đường vào phân hiệu I - Trường Đào tạo nghề Sơn La (quy mô theo Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh) và đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin (quy mô theo Quyết định số 614/QĐ-UB ngày 10 tháng 3 năm 2004 và văn bản số 1138/QĐ-UB ngày 14 tháng 5 năm 2005 của UBND tỉnh), các thông số cụ thể như sau: 

- Tổng chiều dài các nhánh đường vào nút: 1,76 km; Độ dốc dọc Imax=5% (riêng hướng đi Mường Bằng vuốt nối hài hoà vào đường cũ); Bán kính đường cong mép mặt nhỏ nhất Rmin = 54,08 m; Vận tốc thiết kế trong nút Vtk = 25 Km/h;

- Nền đường: rộng Bn = 36 m (riêng hướng đi Mường Bằng vuốt nối hài hòa); Mặt đường: rộng Bm=2 x 5,5 m (trong nút rộng Bm=10,5 m), cấp A2-Eyc ≥ 1150daN/cm2, kết cấu: mặt đá dăm láng nhựa/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn, lề trồng đá vỉa; 
- Cống thoát nước: Xây dựng mới, cạp nối một số cống ngang đường để thoát nước lưu vực, khe và rãnh dọc, khổ cống bằng bề rộng nền đường tải trọng thiết kế H30-XB80; Công trình khác: Dải phân cách giữa rộng 12m (hoặc 13 m) tuỳ theo từng hướng; Lề đất dự trữ để xây dựng hè phố mỗi bên rộng từ 6 m đến 9 m.

7. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu
a) Vị trí: Tại vị trí giao cắt giữa đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin và đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót tại Km2+500, thuộc địa phận xã Chiếng Ngần, thị xã Sơn La (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3821/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003).

- Hướng Co Muông: Trùng với Km3+132,60 của đường Chiềng Ngần- Mường Bằng - Hát Lót (tiếp giáp khuôn viên Trường Đào tạo nghề Sơn La);

- Hướng QL6 (Nhà máy Xi măng): Trùng với cọc TD7 của đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin và nối tiếp với Dự án này;

- Hướng Chiềng Ngần: Trùng với cọc TC8 của đường Chiềng Sinh-Chiềng Ngần - Huổi Hin và nối tiếp với chuẩn y;

- Hướng Mường Bằng: Vuốt nối hài hoà vào đường cũ tại vị trí cọc H6.

b) Hướng tuyến + nền đường: 
+ Bình đồ + trắc dọc: Phủ hợp với tuyến đường Chiềng Ngần - Mường Bằng - Hát Lót và đường Chiềng Sinh - Chiềng Ngần - Huổi Hin đã được phê duyệt, chấp thuận, các quy trình, quy phạm hiện hành và điều kiện thực tế, cụ thể đạt được: Bán kính đường cong mép mắt Rmin = 54,08m; Độ dốc dọc Imax=5% (riêng hướng đi Mường Bằng vuốt nổi hài hoà vào đương cũ).

+ Trắc ngang: Bề rộng nền đường theo quy mô của từng hướng (Bn = 30m – Bn - 36m); Nền đường đắp: Tận dụng đạt (đủ tiêu chuẩn) từ nền đào hoặc khai thác để đắp, đầm nén đạt độ chặt K ≥ 0,95.

c) Mặt đường: Cấp A2-Eyc ≥ 1150daN/cm2; Bề rộng Bm=5,5m/bên (trong phạm vi nút Bm = 10,5m), kết cấu gồm: Mặt đá dăm láng nhựa dày 3.5cm (TCN 4,5 Kg/m2)/Lớp móng trên đá dăm tiêu chuẩn dày 12cm/Lớp móng dưới đá dăm tiêu chuẩn dày 24,5cm, phần tiếp giáp lề đất trống đá vỉa kích thước 15 x 25cm. Lớp đất dưới đáy kết cấu áo đường dày 30cm đầm chặt đạt K ≥ 0, 98.
d) Cống thoát nước: Xây dựng mới 02 cống tròn khẩu độ 1,5m, 01 cống bản khấu độ l,5m, khổ cống bằng bề rộng nền đường tải trọng thiết kế H30 - XB80.
đ) Dải phân cách: Bố trí ở giữa: bó vỉa bằng BTXM200#, kịch thước (100 x 20 x 45)cm, cao hơn mặt đường 35cm. Phía trong đắp đất, mặt ngoài sơn phản quang theo Điều lệ báo hiệu đường bộ. Ngắt dải phân cách trên hướng đi Chiềng Ngần dài L = 25 m.

e) Đảo trung tâm: Xây dựng hình tròn bán kính R = 30m, bó vỉa như dải phân cách. Trong đảo lấp đất (tận dụng đất thừa trên các hướng vận chuyển đến và san gạt bằng phẳng).

f) Công trình phòng hộ: Xây dưng hệ thống biển báo phản quang đồng bộ hoàn chỉnh theo quy định hiện hành. Riêng hệ thống mộc lộ giới, mộc giải phóng mặt bằng thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt tại Quyết định số 3821/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003 của UBND tỉnh.

g) Cống hộp kỹ thuật: Phục vụ việc lắp đặt các công trình ngầm sau này, xây dựng 01 cống hộp kỹ thuật KĐ = (l,5 x 1,5)m tại cọc 7B trên hướng đi Chiềng Ngần và 01 cống ống gang  Ф = 300 tại cọc 30 trên hướng đi Mường Bằng.

8. Khối lượng chủ yếu
- Tổng khối lượng đào đắp nền đường

: 84.190m3.

- Tổng diện tích mắt đường


: 13.550 m2.

- Cống thoát nước các loại


: 3 cái/62,5m dài

- Cống hộp kỹ thuật



: 01 cái/24m dài

- Cống ống gang Ф300



: 01 cái/54m dài

- Chiều dài gạch bó vỉa giải phân cách

: 2.260m dài.

- Chiều dài gạch bó vỉa đảo trung tâm

: 190m dài

9. Tổng múc đầu tư :                                    6.801.607.964 đồng. Trong đó:
- Chi phí xây dựng 



: 5.293.541.720 đồng

- Chi phí QLDA và chi phí khác

: 889.738.247 đồng

- Chi phí dự phòng




: 618.327.997 đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

11. Hình thực quản lý Dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý Dự án.

12. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND-UBND tỉnh;

- Như Điều 3 ;

- PKTTH, I'TLT- VPUBND tỉnh;

- Lưu VT, Mẫn (01b), 25bản.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Chí Thức


PAGE  
4

