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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thị tứ Tông Lạnh
 lên thị trấn Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN 
CHÂU KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2010 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng thị tứ Tông Lạnh lên thị trấn Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Xét Tờ trình số 639/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện; Báo cáo thẩm tra số 248/BC-KTXH ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tại kỳ họp thứ 11,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị tứ Tông Lạnh lên thị trấn Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La với những nội dung chính như sau:
A. TÊN ĐỒ ÁN

Quy hoạch chung xây dựng Thị tứ Tông Lạnh lên thị trấn Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

B. CHỦ ĐẦU TƯ

UBND huyện Thuận Châu

C. ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng COVIC.

(có hồ sơ kèm theo)
D. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN
I. Ranh giới, Quy mô, tính chất, chức năng
1. Ranh giới lập quy hoạch
Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch tại vị trí ngã ba đường Quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B.

- Phía Bắc giáp cầu bản Hình xã Tông Cọ.

- Phía Nam giáp cầu Chiềng Pấc xã Chiềng Pấc.

- Phía Tây giáp khu vực bản Thẳm, suối Muội.

- Phía Đông giáp ranh giới hành chính xã Tông Cọ.

2. Quy mô, tính chất, chức năng
2.1. Quy mô
- Diện tích lập quy hoạch khoảng 313 ha. Trong đó diện tích thuộc xã Tông Lạnh là 258,4 ha, bao gồm các tiểu khu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và các bản Cuông Mường A, bản Cuông Mường B, bản Táng B, bản Bai; xã Chiềng Pấc diện tích 51,6 ha một phần bản Nà Lĩnh; diện tích thuộc xã Tông Cọ là 3 ha một phần bản Hình.

- Quy mô xây dựng trong phạm vi dân dụng đến năm 2020 khoảng 64,4 ha.

- Quy mô xây dựng trong phạm vi dân dụng đến năm 2025: Khoảng 87.3 ha

- Quy mô dân số đến năm 2020 khoảng 6.000 người.

- Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 8.000 người.

2.2. Tính chất, chức năng:

a) Tính chất
- Là đô thị loại V, thị trấn trung tâm tiểu vùng kinh tế phía Đông của huyện Thuận Châu.

- Là trung tâm kinh tế, văn hoá và dịch vụ có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc của huyện.

- Là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tiểu vùng phía Đông huyện, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Là đầu mối giao thông quan trọng, là điểm trung chuyển giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B.

b) Chức năng đô thị
- Trung tâm hành chính - chính trị cấp thị trấn.

- Trung tâm Văn hóa - TDTT cấp thị trấn, phục vụ cụm liên xã.

- Trung tâm dịch vụ, thương mại phục vụ tiểu vùng phía Đông huyện Thuận Châu.

- Trung tâm y tế cấp thị trấn.

- Trung tâm giáo dục đào tạo cấp liên xã.

- Khu công viên cây xanh, mặt nước cấp thị trấn.

- Các đơn vị ở.

- Đất an ninh, quốc phòng.

- Đất sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

- Đất dự trữ phát triển.

II. Phân khu chức năng và quy hoạch sử dụng đất
1. Phân khu chức năng chính
Trung tâm hành chính - công cộng thị trấn: Được quy hoạch giữa bản Táng B và tiểu khu 6; bao gồm cơ quan thị trấn, nhà văn hóa thị trấn, Trạm Y tế thị trấn, vườn hoa Trung tâm thị trấn.

Các trung tâm dịch vụ thương mại gồm: Chợ thị trấn tại tiểu khu 7; siêu thị thị trấn gắn với trung tâm hành chính - công cộng thị trấn; các quỹ đất dịch vụ thương mại tại các cửa ngõ đô thị.

Trung tâm thể dục thể thao: Được quy hoạch ở tiểu khu 5.

Trung tâm giáo dục đào tạo: Chỉnh trang các trường THPT Tông Lạnh, trường THCS Tông Lạnh, trường mầm non Tông Lạnh. Xây dựng mới các trường tiểu học và trường mầm non từ bản Cuông Mường B đến bản Táng B.

Cụm tiểu thủ công nghiệp: Được quy hoạch tại bản Nà Lĩnh.

Đô thị được phân làm 04 đơn vị ở gồm: Đơn vị ở phía Bắc suối Dòn; đơn vị ở phía Nam Quốc lộ 6; đơn vị phía Đông Quốc lộ 6B; đơn vị ở phía Tây Quốc lộ 6B. Mỗi đơn vị ở sẽ có trung tâm công cộng gồm chợ, nhà văn hóa và vườn.

Các chức năng sử dụng đất khác gồm: Bến xe đô thị tại bản Cuông Mường; các công trình hạ tầng kỹ thuật; đất quân sự hiện trạng; cơ quan công an thị trấn mới tại tiểu khu 6 và các loại đất nông lâm nghiệp khác trong ranh giới quy hoạch.

2. Quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2025
	STT
	 Loại đất
	Ký hiệu
	Hiện trạng (ha)
	XD đợt đầu (đến 2020) ha
	XD đợt sau

(2020-2025) ha
	Tổng (ha)
	TL dân dụng (%)
	Tỉ lệ tổng (%)

	A
	ĐẤT DÂN DỤNG
	 
	35,2
	22,21
	23,08
	80,49
	92,21
	25,71

	1
	Đất ở
	 
	31,08
	10,1
	12,78
	53,95
	61,81
	17,23

	a
	Đất ở đô thị mới
	ODT
	
	6,39
	12,61
	19
	21,76
	6,07

	b
	Đất ở đô thị hóa
	ODH
	29,59
	
	
	29,59
	33,89
	9,45

	c
	Đất ở kết hợp dịch vụ
	ODV
	1,49
	3,71
	0,17
	5,37
	6,15
	1,72

	2
	Công cộng
	CCC
	0,44
	1,36
	0,65
	2,45
	2,80
	0,78

	3
	Giáo dục cơ sở
	DGD
	0,7
	0,84
	0,32
	1,86
	2,13
	0,59

	4
	Cây xanh
	CXC
	0,71
	0,99
	3,54
	5,23
	6,0
	1,67

	5
	Mặt nước
	MNC
	0,25
	
	0,09
	0,34
	0,39
	0,11

	6
	Thể thao
	DTT
	
	1,42
	
	1,42
	1,63
	0,45

	7
	Bãi đỗ xe dân dụng
	BDX
	
	0,26
	0,38
	0,64
	0,73
	0,20

	8
	Đường dân dụng
	DGT
	2,02
	6,91
	4,93
	13,85
	15,87
	4,43

	9
	Lưu không dân dụng
	LKD
	
	0,34
	0,41
	0,75
	0,86
	0,24

	B
	ĐẤT KHÁC TRONG PHẠM VI DÂN DỤNG
	 
	3,71
	1,89
	1,2
	6,8
	7,79
	2,17

	1
	Cơ quan, tổ chức sự nghiệp
	TSC
	0,19
	
	
	0,19
	0,22
	0,06

	2
	Trung học phổ thông
	DGC
	1,7
	
	
	1,7
	1,95
	0,54

	3
	Kinh doanh dân dụng
	SKC
	1,82
	1,89
	1,2
	4,9
	5,62
	1,57

	C
	CỘNG TRONG PHẠM VI DÂN DỤNG
	 
	38,91
	24,1
	24,28
	87,29
	100
	27,88

	D
	NGOÀI PHẠM VI DÂN DỤNG
	 
	206,95
	8,51
	10,31
	225,77
	 
	72,12

	1
	Công nghiệp
	SKH
	
	4,28
	4,5
	8,79
	 
	2,81

	2
	Đất hạ tầng
	 
	9,14
	1,18
	1,11
	11,43
	 
	3,65

	a
	Bãi đỗ xe sản xuất
	BDS
	
	0,23
	
	0,23
	 
	0,07

	b
	Đường sản xuất
	DGS
	
	0,77
	0,14
	0,91
	 
	0,29

	c
	Đất hạ tầng
	DHT
	
	0,18
	0,3
	0,48
	 
	0,15

	d
	Nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	
	
	0,47
	0,47
	 
	0,15

	e
	Cây xanh cách ly
	CXL
	6,28
	
	0
	6,28
	 
	2,01

	f
	Hành lang kỹ thuật, LK khác
	LKK
	2,85
	
	0,2
	3,06
	 
	0,98

	3
	Giao thông đối ngoại
	 
	8,09
	1,39
	1,21
	10,69
	 
	3,41

	a
	Đầu mối GT đối ngoại
	BDN
	
	1,39
	 
	1,39
	 
	0,44

	b
	Quốc lộ
	DGQ
	8,09
	
	1,21
	9,3
	 
	2,97

	4
	Cây xanh đặc biệt, mặt nước
	 
	180,21
	1,46
	3,49
	185,17
	 
	59,15

	a
	Cây xanh cảnh quan
	CXQ
	8,71
	
	
	8,71
	 
	2,78

	b
	Rừng phòng hộ
	RPH
	169,03
	
	
	169,03
	 
	53,99

	c
	Sông suối lớn
	SON
	2,47
	1,46
	3,49
	7,42
	 
	2,37

	5
	An ninh, quốc phòng
	 
	3,23
	0,2
	
	3,43
	 
	1,10

	a
	Quốc phòng
	CQP
	3,22
	
	
	3,22
	 
	1,03

	b
	An ninh
	CAN
	0,01
	0,2
	
	0,21
	 
	0,07

	6
	Dự trữ phát triển
	DCS
	6,27
	
	
	6,27
	 
	2,00

	E
	TỔNG CỘNG
	
	245,85
	31,22
	35,98
	313,06
	
	100,00


3. Quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật
3.1. Giao thông
a) Giao thông đối ngoại
Quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B được quy hoạch mở rộng với lộ giới rộng 25 m, chiều rộng lòng đường 15 m.

Sau năm 2025 dự trữ quỹ đất xây dựng các đường tránh quốc lộ qua đô thị rộng 22 m, chiều rộng lòng đường 15 m.

Bến xe đô thị được xây dựng tại bản Cuông Mường.

b) Giao thông nội thị
Đường vào trung tâm hành chính công cộng đô thị: Lộ giới rộng 25 m, chiều rộng lòng đường 14 m, dải phân cách 3 m.

Đường vành đai phía Nam suối Dòn - suối Muội: Lộ giới rộng 16,5 m; chiều rộng lòng đường 10,5 m.

Các đường cấp khu vực có lộ giới rộng 16,5 m chiều rộng lòng đường 10,5 m.

Các đường phân khu vực có lộ giới rộng từ 10 m đến 13 m, chiều rộng lòng đường 7 m.

Quy hoạch 7 bãi đỗ xe trong đô thị cho trung tâm hành chính - công cộng đô thị, chợ đô thị, cụm công nghiệp, và 4 trung tâm công cộng đơn vị ở.

3.2 Chuẩn bị kỹ thuật
Suối Dòn và suối Muội đoạn đi qua đô thị được thiết kế thoát lũ cho tần suất lũ 2%. Nắn chỉnh hướng tuyến suối Dòn và suối Muội tại các đoạn có dòng chảy tự nhiên gấp khúc có khả năng ảnh hưởng đến việc thoát lũ.

Lựa chọn cốt xây dựng đảm bảo cao hơn tần xuất ngập 10% như sau: cao hơn 0,3 m đối với khu vực dân dụng và cao hơn 0,5 m đối với khu vực công nghiệp.

San nền đắp với các khu vực ruộng trũng và san gạt cục bộ đối với các khu vực xây dựng khác với độ dốc nền tối thiểu 0,5%.

3.3. Thoát nước mặt

Thoát nước mặt trong hệ thống cống hoàn toàn theo hình thức tự chảy trên tất cả các đường phố; hình thức cống lựa chọn là cống tròn bê tông cốt thép có kích thước từ Ф400 đến Ф2.000 mm; hướng thoát nước mặt chính cho đô thị:

Khu vực phía Đông Quốc lộ 6B chủ yếu thoát nước ra suối Dòn.

Các khu vực khác chủ yếu thoát nước ra suối Muội.

 3.4. Cấp nước
- Nguồn nước cấp cho đô thị trong ngắn hạn là dự án cấp nước liên bản, nguồn nước cấp cho đô thị trong dài hạn là từ dự án cấp nước từ mó Chiềng Pấc.

- Nhu cầu sử dụng nước sạch đến năm 2020 là khoảng 1.300 m3/ngđ; đến năm 2025 là khoảng 2000 m3/ngđ.

- Mạng lưới truyền dẫn có đường kính từ Φ100 đến Φ150 trên các đường quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B; mạng lưới phân phối có đường kính từ Φ100 đến Φ150 tạo thành mạng vòng; mạng lưới dịch vụ cấp cho các hộ tiêu thụ có đường kính chủ yếu là Φ65 - Φ80. 

- Bố trí các họng cứu hoả trên các đường ống cấp nước có bán kính từ Φ100 trở lên. 

3.5. Cấp điện
- Nguồn điện trong ngắn hạn là từ đường dây 35 kV hiện trạng; nguồn điện dài hạn là từ trạm trung gian 35/22 kV lắp đặt mới cho đô thị.

- Nhu cầu sử dụng điện đến năm 2020 là khoảng 2.400 kVA, đến năm 2025 là khoảng 4.230 kVA.

- Đường dây cao áp 110 kV hiện trạng đi qua đô thị được quy hoạch hành lang bảo vệ (5 m từ dây biên).

- Đường dây trung áp: Quy hoạch chỉ giới bảo vệ đường dây 35 kV hiện trạng đi qua đô thị; quy hoạch các tuyến 22 kV cấp điện cho đô thị từ năm 2020.

Mạng hạ áp và chiếu sáng: Đến năm 2020, lắp đặt các máy hạ áp mới 35/22/0,4 kV; đến năm 2030, lắp đặt các máy hạ áp mới 22/0,4 kV; quy hoạch cấp điện chiếu sáng trên tất cả các đường phố.

3.6. Thoát nước thải và VSMT
- Thoát nước thải, từ năm 2020: Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước thải với hệ thống cống tròn bê tông cốt thép tự chảy trên tất cả các đường phố với đường kính từ Ф200 đến Ф300. Xây dựng các trạm xử lý nước thải gồm: Trạm số 1 công suất 1.500 m3/ngđ, xử lý nước thải cho khu vực phía Tây suối Dòn, từ cụm công nghiệp đến đường tránh đô thị phía Bắc khu vực, xả ra suối Muội; Trạm số 2 công suất 200 m3/ngđ, xử lý nước thải cho khu vực  phía Tây Bắc đường tránh đô thị, xả ra suối Muội; Trạm số 3 công suất 200 m3/ngđ, xử lý nước thải cho cụm công nghiệp phía Nam đô thị, xả ra suối Dòn. Công nghệ xử lý nước thải được lựa chọn là xử lý sinh học không có sân phơi bùn, có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý mùi hôi và xây dựng kín.

- Xử lý chất thải rắn đô thị: Được đưa về khu xử lý chất thải rắn của huyện tại bản Noong xã Púng Tra.

3.7. Thông tin liên lạc
Truyền dẫn và chuyển mạch: Tuyến truyền dẫn chính đến thị tứ Tông Lạnh là tuyến cáp quang hiện trạng trên Quốc lộ 6 tới tổng đài bưu cục tại thị tứ.

Mạng di động: Bên cạnh 01 trạm BTS hiện trạng, xây dựng thêm 05 trạm BTS phục vụ nhu cầu viễn thông di động.

Mạng ngoại vi:

- Đối với mạng ngoại vi hiện có, triển khai thiết bị DSLAM nhằm tăng cường khả năng kết nối Internet cho các khu vực xây dựng hiện hữu đang sử dụng cáp đồng.

- Đối với mạng ngoại vi xây dựng mới, xây dựng tuyến cáp chính dọc theo Quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B, và các tuyến cáp nhánh dẫn tới các Switch kết hợp trong tủ cáp. Từ tủ cáp này, cáp thông tin sẽ được dẫn tới các hộ tiêu thụ. Hệ thống cáp quang từ tổng đài tới Switch sẽ được ngầm hóa theo quy phạm ngành. Đối với cáp thông tin dẫn tới hộ tiêu thụ sẽ có thể đi ngầm hoặc đi nổi tùy theo dự án đầu tư.

3.8. Nghĩa trang, nghĩa địa
- Tiếp tục khai thác các điểm nghĩa địa hiện có đến năm 2020.

- Giai đoạn 2020 - 2025: Quy hoạch mở rộng điểm nghĩa địa hiện có tại tiểu khu 2 về khu vực sườn núi phía Đông cho nhu cầu đô thị với diện tích khai thác khoảng 0.2 ha; kết hợp với việc dừng khai thác các nghĩa địa hiện có.

- Sau năm 2025, đề xuất quy hoạch nghĩa trang chung cho xã Tông Lạnh và đô thị Tông Lạnh tại thung phía Bắc núi Cẩm Phong (xã Tông Lạnh) với quy mô khoảng 10 ha, cách Quốc lộ 6B 1.2 km, cách cầu bản Hình 3 km.

4. Thiết kế đô thị

Định hướng hình ảnh tổng quan của Đô thị Tông Lạnh là đô thị sinh thái, tuy nhiên cần thể hiện được những nét hiện đại nhằm phù hợp với chức năng là một trong đô thị mới về dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp tại cửa ngõ giao thông đối ngoại quan trọng phía Tây tỉnh Sơn La.

Định hướng hình ảnh đô thị và không gian kiến trúc từng khu vực như sau:

- Hai bên quốc lộ 6 và Quốc lộ 6B là các kiến trúc dân dụng chỉnh trang phục vụ dịch vụ thương mại, có tầng cao trung bình và mật độ xây dựng tương đối cao.

- Các khu dân dụng mới sẽ được phát triển theo hình thức kiến trúc sinh thái với mật độ xây dựng trung bình với tầng cao thấp.

Các không gian trung tâm chủ yếu gồm: Trung tâm hành chính - công cộng đô thị; các trung tâm công cộng các đơn vị ở; quần thể đô thị mới ven suối Muội.

Các điểm nhấn quan trọng của đô thị gồm: Các trung tâm dịch vụ thương mại đầu mối tại các cửa ngõ đô thị; chợ đô thị.

Hành lang xanh chủ yếu của đô thị là hành lang cây xanh hai bên suối Dòn và suối Muội. Vành đai xanh của đô thị là vùng núi bao quanh và quỹ đất nông nghiệp phía Tây đô thị.

5. Đánh giá môi trường chiến lược

Các giải pháp quy hoạch góp phần bảo vệ và tăng cường chất lượng môi trường trong đ thị:

- Lựa chọn vị trí cụm công nghiệp ở cuối đô thị 3 mặt giáp núi nhằm hạn chế tác động ô nhiễm.

- Quy hoạch cây xanh cách ly cho cụm công nghiệp, và cây xanh cách ly hai bên đường tránh và cây xanh cách ly xung quanh nghĩa địa nhằm hạn chế ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp, giao thông, và mai táng.

- Công trình có khả năng ô nhiễm tiếng ồn mới là bến xe được đặt cuối đô thị về phía Tây.

- Kè bờ thoát lũ suối Dòn, nắn chỉnh suối Muội hạn chế lũ lụt.

- San nền nâng cao cốt cho các khu vực có nguy cơ ngập lụt và xây dựng hệ thống thoát nước mưa nhằm tránh ngập úng cho khu vực nghiên cứu.

- Dự phòng quỹ đất xây dựng đường tránh quốc lộ nhằm hạn chế giao thông đối ngoại qua trung tâm đô thị trong tương lai, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa góp phần giảm ô nhiễm trong khu vực trung tâm về không khí và tiếng ồn.

- Đảm bảo hành lang an toàn điện cao áp nhằm tránh ô nhiễm từ.

- Cấp nước đảm bảo 100% các hộ được cấp nước sạch nhằm hạn chế tối đa việc khai thác nước ngầm.

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn có trạm xử lý nước thải cuối dòng nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường nước và đất.

- Thu gom rác thải đưa về khu xử lý nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường đất, và không khí.

6. Danh mục sản phẩm
	STT
	Tên sản phẩm
	Tỷ lệ

	1
	Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng
	1/25000

	2
	Bản đồ đánh giá sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng
	1/2000

	3
	Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (02 phương án)
	1/2000

	4
	Bản đồ định hướng không gian kiến trúc cảnh quan
	1/2000

	5
	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng
	1/2000

	6
	Bản đồ quy hoạch san nền và chuẩn bị kỹ thuật
	

	7
	Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật
	1/2000

	8
	Bản đồ quy hoạch cấp nước
	1/2000

	9
	Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng đô thị
	1/2000

	10
	Bản đồ thoát nước thải và vệ sinh môi trường
	1/2000

	11
	Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật
	1/2000

	12
	Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược
	1/2000

	13
	Các bản vẽ thiết kế đô thị
	Thích hợp

	14
	Thuyết minh tổng hợp và tóm tắt, tờ trình xin thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt QH và dự thảo điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch.
	


7. Khái toán vốn và Phân kỳ đầu tư
7.1. Đến năm 2020
Các dự án chính:

- Dự án thoát lũ suối Dòn và đường giao thông hai bên suối.
- Đường vào trung tâm công cộng - hành chính của đô thị.
- Đường gom phía Bắc quốc lộ 6.
- Trung tâm hành chính- công cộng đô thị.
- Chợ đô thị
- Bến xe đô thị.
- Các khu dân cư mới ven suối Dòn, hai bên quốc lộ 6, hai bên Quốc lộ 6B và trên đường vào trung tâm hành chính công cộng đô thị.

Kinh phí đầu tư:

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là khoảng 1.318 tỷ đồng.

- Trong đó, kinh phí xây dựng từ vốn địa phương là khoảng 370 tỷ đồng, bao gồm ngân sách tỉnh và huyện, và nguồn vốn từ kêu gọi đầu tư xã hội hóa.

7.2. Đến năm 2025.
Các dự án chính:

- Đường vành đai đô thị ven suối Muội.
- Các khu dân cư còn lại theo quy hoạch.
- Các hạ tầng xã hội khác: Trung tâm thể dục thể thao đô thị; trường học, trung tâm công cộng các đơn vị ở.

Kinh phí đầu tư:

- Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là khoảng 1.604 tỷ đồng.

- Trong đó, kinh phí xây dựng từ vốn địa phương là khoảng 329 tỷ đồng, bao gồm ngân sách tỉnh và huyện, và nguồn vốn từ kêu gọi xã hội hóa.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện Thuận Châu  khóa XIX, kỳ họp thứ 11, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện Thuận Châu hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, các vị Đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Thuận Châu khóa XIX, kỳ họp thứ 11 thông qua ./.

	Nơi nhận:                                                            
- TT HĐND, UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Xây dựng;

- Sở Tài chính;

- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND, UBND huyện;

- Ban thường trực UBMTTQVN huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các Đại biểu HĐND huyện khóa XIX;

- Phòng Tư pháp huyện;

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện;

- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, 120b.
	   CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Lò Minh Hùng
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