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TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 2855/QĐ-UBND


	           Sơn La, ngày  27  tháng 11  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: 
Đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ số 364-TB/TU ngày 17 tháng 11 năm 2006 về việc chủ trương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Làng Chếu - Xím vàng huyện Bắc Yên;


Căn cứ Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2006 và những năm tiếp theo;

 
Xét đề nghị của UBND huyện Bắc Yên tại Tờ trình số 165/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2006; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án số 681/KQTĐ-GTVT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Sở Giao thông vận tải: Báo cáo kết quả thẩm định số 228/BC-KH ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên, với nội dung chính sau:

1. Tên Dự án: Đường GTNT Làng Chếu - Xím Vàng huyện Bắc Yên.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Bắc Yên.

4. Tổ chức tư vấn lậpĐự án: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà -  Hà Nội.

5. Mục tiêu của Dự án

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm bảo đảm về tiêu chuẩn kỹ thuật công và nâng cao chất lượng, khả năng khai thác tuyến đường để phục vụ giao lưu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.
6. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu
Hướng tuyến, công trình thoát nước xây dựng xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TC 22 TCN - 210 - 92) có châm trước, với các thông số chủ yếu sau:

- Tổng chiều dài: 14,3Km; Độ dốc dọc lớn nhất Imax =10% (châm trước một số đoạn đường dốc khó khăn ICT = 12%); bán kính đường cong nằm nhỏ nhất Rmin = 15 m (châm trước Rct = 13 m); Bề rộng nề đường Bn = 4 - 5m + W (không kể rãnh dọc), có bố trí các đoạn tránh xe với Bn ≥ 6,5m;
- Mặt đường: Cấp A2-Eyc ≥ 770daN/cm2; bề rộng mặt đường Bm= 3,5m+W (đoạn tránh xe Bm = 6m), lớp mặt đá dăm láng nhựa/ lớp móng đá dăm tiêu chuẩn.
- Công trình thoát nước: Tận dụng các cống cũ còn tốt. Xây dựng mới một số cống ngang đường để thoát nước lưu vực, khe và rãnh dọc, khổ cống bằng bề rộng nền đường; các vị trí vượt suối xây dựng đường tràn BTCT liên hợp với cống bản, tải trọng thiết kế H13 - X60.
7. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: Hệ thống quy trình, quy phạm hiện hành.

8. Các giải pháp thiết kế chủ yếu

8.1. Tuyến: Tuyến triển khai trên cơ sở đường cũ hiện tại đang khai thác, cso tôn tạo, đào hạ kết hợp chỉnh lý cục bộ một số đoạn, nhằm đảm bảo hợp lý về kinh tế - kỹ thuật, cụ thể đạt được:
a) Bình đồ + cắt dọc
- Bán kính đường cong nằm: Rmin = 15 m, châm trước các đoạn quá khó khăn Rct = 13 m.

- Độ dốc tối đa: Imax = 10 %; châm trước các đoạn đèo dốc quá khó khăn Ict = 12 %.

b) Cắt ngang

- Bề rộng nền đường: Bn = 4 – 5m + W (không kể rãnh dọc).

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp mềm tiết diện hình thang; đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác, có gia cố rãnh dọc đá hộc xây đá vữa xi măng M100# tại các vị trí địa chất xung yếu, nơi tập trung dân cư.

8.2. Mặt đường: Mặt đường cáp A2, Eyc ≥ 770daN/cm2; bề rộng mặt đường Bm = 3,5 m + W, kết cáu lớp mặt đá dăm láng nhựa (TCN 4,5kg/m2)/lớp móng đá dăm tiêu chuẩn, lề đường trồng đá vỉa hai bên. Xây đựng mặt bê tông xi măng tại Km 6 + 100, tổng dài L = 150 m (do địa chất xung yếu và nước chảy thường xuyên).
8.3. Công trình thoát nước: Xây dựng mới một số cống ngang đường; các vị trí vượt suối xây dựng đường tràn BTCT liên hợp với cống bản, tải trọng thiết kế H 13 – X60, khổ cống bằng bề rộng nền đowngf (riêng tràn khổ 6,0 m).

9. Khối lượng chủ yếu

- Tổng chiều dài tuyến


: 14,3 km.

- Tổng khối lượng đào đắp nền đường: 355.403 m3.

- Tổng diện ích mặt đường

: 53.061 m2.

- Cống thoát nước các loại (XD mới)
: 22 cái.

- Cống thoát nước các loại (tận dụng)
: 43 cái.

- Trần BTCT liên hợp 


: 02 cái.

10. Tổng mức đầu tư


: 27.141 triệu đồng.

Trong đó: 


- Chi phí xây dựng


: 22.676 triệu đồng.


- Chi phí khác


:   1.998 triệu đồng.


- Chi phí dự phòng


:   2.467 triệu đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sạch nhà nước + các nguồn vốn khác.

12. Hình thức quản lý Dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý Dự án.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Tiến độ thực hiện: Năm 2006 - 2009.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Dự án theo đúng Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND – UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTTH – VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Lưu trữ - VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, Mẫn (01b), 25 bản.
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