	 UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 302/QĐ-UBND
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Sơn La, ngày 29  tháng 01 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư 

Noong La - Phiêng Pát - Chiềng Ngần - Thị xã Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 01 tháng 7 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng đô thị;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 1617/QĐ-UB ngày 04 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chung điều chỉnh xây dựng thị xã Sơn La lên đô thị loại III (năm 2005)- Thành phố  Sơn La (năm 2008) Thị xã Sơn La giai đoạn 2005 dến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 4027/QĐ-UB ngày 05 tháng 12  năm 2001 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu đô thị mới Chiềng Ngần thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 4738/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư Noong La – Phiêng Pát (thuộc khu đô thị mới Chiềng Ngần - thị xã Sơn La);

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 02/TĐQH-XD ngày 10 tháng 01 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.Phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư Noong La – Phiêng Pát - Chiềng Ngần- Thị xã Sơn La với những nội dung chính như sau:
1.Phạm vi nghiên cứu quy hoạch
 Quy hoạch chi tiết khu dân cư tái định cư Noong La – Phiêng Pát được quy hoạch tại khu đô thị mới Chiềng Ngần, cách trung tâm Thành phố Sơn La tại Chiềng Ngần 2Km. Có ranh giới như sau:

- Phía Đông giáp núi.

- Phía Tây giáp núi và trung tâm Phường Chiềng Ngần 1 (Dự kiến)
- Phía Bắc giáp núi.

- Phía Nam giáp khu dân cư và khu văn hoá TT thành phố Sơn La.

(có bản vẽ kèm theo)
2. Tính chất, chức năng
Là một bộ phận của khu đô thị mới Chiềng Ngần, gắn kết đồng bộ với trung tâm Thành phố Chiềng Ngần tạo ra 01 Phường mới. Có chức năng; bố trí khu tái định cư cho dân vùng quy hoạch trung tâm thành phố và dung nạp dân cư mới.

3. Quy mô quy hoạch
- Quy mô dân số đến năm 2010: 1.175 người.

- Quy mô quy hoạch theo nhiệm vụ thiết kế: 70ha.

- Quy mô đất thực hiện quy hoạch chi tiết là: 49,1ha.
4. Quy hoạch sử dụng dất
a) Định hướng phát triển
- Trên cơ sở hệ thống giao thông của quy hoạch chung được duyệt, thiết kế hệ thống giao thông nội bộ phục vụ cho nhu cầu liên hệ giữa khu tái định cư và khu đô thị  mới.

- Quy hoạch 03 khu chính: Khu trung tâm Du lịch thương mại công cộng lấy hồ Noong La là hạt nhân; Các khu ở bản truyền thống; Khu ở mới cho các hộ tái định cư.

b) Cơ cấu sử dụng đất đai
	STT
	DANH MỤC SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỶ LỆ (%)
	CHỈ TIÊU DT

m2/ người

	I
	Đất khai thác
	491.100
	100
	

	1
	Đất trung tâm công cộng
	5.159
	1.05
	4,4

	2
	Đất công cộng bản
	16.250
	3,3
	13,8

	3
	Đất ở bản
	121.906
	24,82
	103,7

	4
	Đất khu văn hoá ẩm thực
	8.900
	1,81
	

	5
	Đất tiểu khu công nghiệp
	5.965
	1,21
	

	6
	Đất nghĩa địa
	22.871
	4,65
	

	7
	Đất giao thông 
	84.848
	17,27
	72,21

	8
	Đất cây xanh, ao hồ 
	98.549
	20,06
	

	9
	Đất dự trữ phát triển
	126.652
	25,78
	

	II
	Đất lâm viên
	200.000
	
	

	 
	Tổng cộng
	691.500
	
	


c. Quy hoạch kiến trác cảnh quan
Các công trình thương mại dịch vụ, văn hoá ẩm thực là khối công trình  trung tâm, tạo nên không gian kiến trúc chính của toàn khu, lấy không gian hồ Noong La làm không gian chính . Đây là các công trình có hình thức kiến trúc mang nét văn hoá dân tộc Tây Bắc. Tuân thủ các quy định về chỉ giới xây dựng thiết kế sân vườn, đường dạo theo quy hoạch.

Công trình nhà ở bao gồm 2 loại hình: Nhà ở trong bản truyền thống, mang nét kiến trúc dân tộc Thái vùng Tây Bắc, sử dụng vật liệu xây dựng hiện đại (diện tích đất 300 – 400m2/hộ) và nhà ở cho khu tái định cư, phù hợp với cuộc sống sinh hoạt của dân tái định cư, kết hợp với sản xuất và dịch vụ tiểu thủ công nghiệp.

5. Quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật
a) Quy hoạch mạng lưới giao thông
Bố trí hệ thống giao thông trên cơ sở đường Bản Híp – Noong La - Bản Pát làm tuyến chính, thiết kế các tuyến giao thông  nội bộ đến từng khu đất.

- Tuyến giao thông chính có: Bn = 13,5m; Bm = 5,5m.

- Tuyến giao thông nội bộ có: Bn = 6,5m; Bm = 3,5m.

b) Quy hoạch mạng lưới  cấp điện
Nguồn điện: Nguòn điện cung cấp cho toàn khu là tuyến đường dây 35KV lấy từ điện lưới quy hoạch chung toàn thành phố.
Tiêu chuẩn cấp điện tính toán theo tiêu chuẩn quy định cho đô thị loại III.

Xây dựng 03 trạm lưới 35/0,4KV, trạm treo cung cấp điện hạ thế cho 03 khu vực ở: Bố trí mạng 0,4KV cáp đồng CU/PVC/DSTA/PVC đi ngầm trong rãnh cáp.

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng thông qua các trạm biến áp chung, sử dụng cột riêng và dùng tủ điều kiển tự động. Điện chiếu sáng dùng đèn thuỷ ngân cao áp 220V- 125W.

c) Quy hoạch mạng lưới cấp nước
Nguồn nước: Sử dụng từ nguồn nước cấp cho Thành phố; trước mắt dùng trạm cấp nước tại bản Noong La. Xây dựng cấp nước mạng vòng kết hợp mạng cụt. Tuyến ống cấp 3 phân phối  tới từng đơn vị sử dụng.

Lượng nước cấp đáp ứng tiêu chuẩn dùng nước: 120lít/người/ngày đêm.

Hệ thống nước cứu hoả thiết kế ống chung với mạng nước cấp sịnh hoạt. Các trụ nước cấp cứu hoả đặt tại vị trí thích hợp theo các tuyến đường.

d) Quy hoạch san nền, thoát nước mưa
- Khu vực san nên cốt thiết kế thay đổi từ 700.00m tới 682.20m. Độ dốc thay đổi từ 0,5 – 5,0% .

Cải tạo mặt bằng và san lấp cục bộ, tôn trọng địa hình tự nhiên, gìn giữ cảnh quan khu vực, hạn chế đến mức tối đa khối lượng đào đắp.

- Thoát nước mưa: Chia làm 2 lưu vực chính đổ vào hồ Noong La  và đổ vào mương thoát nước chảy về ngã tư bản Híp. Hệ thống thoát nước mặt hoạt động theo chế độ tự chảy, xây dựng đồng bộ tuyến cống, giếng thu, giếng kỹ thuật, hố ga và cửa xả.

e) Thoát nước thải và vệ sinh môi trường
- Thoát nước thải: 

Hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa riêng biệt. Toàn bộ nước thải phải được xử lý trước khi xả vào hệ thống rãnh chung.

Tiêu chuẩn thoát nước thải là 100 lít/người, ngày đêm. Tỷ lệ thu gom là 80%.

- Vệ sinh môi trường: 

- Tổ chức mạng lưới thu gom rác cho các điểm dân cư. Tại Các điểm thu gom đặt các thùng đựng rác thể tích 1 - 2m3, bán kính phục vụ 200 - 300m. Chuyên chở bằng xe chuyên dụng đến địa điểm xử lý, rác thải được xử lý bằng phương pháp chôn lấp.

Tiêu chuẩn chất thải rắn là 0,8kg/người, ngày đêm. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn là 85%.

Nghĩa trang nhân dân sở tại giữ nguyên ở vị trí cũ.

g) Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đánh giá phân tích các tác động đến  môi trường trong quá trình phát triển khai dự án quy hoach chi tiết, đề ra các giải pháp, chính sách và biện pháp bảo vệ và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân thị xã (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch và ban hành điều lệ quản lý quy hoạch để các tổ chức, đơn vị, cá nhân có lien quan biết và thực hiện.

 Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn chỉnh sửa theo Báo cáo số 02/TĐQH-XD của sở Xây dựng. Triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Bưu chính Viễn thông , Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã;  thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
	Nơi nhận:

 -TT Tỉnh uỷ, 
- TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- Như​​​  điều 3;
- TTLT, CB tỉnh;

- Lư​​​u: VT. Châu 02, 20b 
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