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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình 
thuỷ lợi Phai Nhú xã Viêng Lán, huyện Yên Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lí dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duỵet dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La;

 Căn cứ Tờ trình số 25/TT-BQL ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Ban quản lí dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La về việc xin phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 839/KQTĐ-SNN ngày 04 tháng 10 năm 2006 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 219/BC-KH ngày 10 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình thuỷ lợi Phai Nhú xã Viêng Lán, huyện Yên Châu với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Thuỷ lợi Phai Nhú.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Viêng Lán, huyện Yên Châu.

3. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Sơn La.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo KTKT: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình thuỷ lợi Sơn La.

5. Nhiệm vụ dự án: Cấp nước tưới cho 33,6 ha lúa 2 vụ.

6. Quy mô dự án: Xây dựng công trình dẫn nước tự chảy gồm đập dâng và hệ thông kênh dẫn nước tới mặt ruộng.

a) Công trình đầu mối lấy nước: Đập dâng nước mặt cắt hình thang. Các thông số kỹ thuật của đập như sau: Lưu lượng thiết kế Q = 409m​​3/s; ứng với tần suất P = 2%; chiều dài tràn nước của đập: B1 = 40m; Chiều cao đập kể cả móng: P = 4,0m; Cột nước tràn: H = 3,10m; Cao độ chỉnh đập 451,00m; Cao độ đỉnh tường cánh: 453,0m cho phép nước tràn qua vai đập; Sân tiêu sau đập dài L = 12,0 m; cao dộ mặt sân 448,20m; Chiều cao tường tiêu năng d = 0,5m; cao độ đáy chân khay tường TN: 447,00m.

Kết cấu thân đập bằng đá bằng đá xây M75, tường cánh đá xây M100, mặt đập, bản móng và sân tiêu năng bê tông CT M200.

b) Cống lấy nước: Cống hở mặt cắt chữ nhật. Lưu lượng thiết kế: cống bờ trái Q = 70 l/s; mặt cắt b x h = 40 x 40cm; cao độ đáy công trái 450,50m; cống phải: 450,60m. Cống lắp máy đóng mở V3. Kết cấu cống bằng đá xây M100.

- Cống xả cắt: Nằm cạnh cống lấy nước bờ trái. Cao độ đáy cống 450,10m; Mặt cắt ngang cống b x h = 60 x 60cm. Công lắp máy đóng mở V5.

c) Hệ thống kênh:

- Kênh bờ trái: Chiều dài L = 2.536m; Lưu lượng thiết kế đầu kênh Q = 70 l/s, mặt cắt ngang kênh b x h = 50 x 50cm – b x h = 30 x 30cm.

- Kênh bờ phải: Chiều dài L = 1.612m; Lưu lượng thiết kế đầu kênh Q = 50 l/s, mặt cắt ngang kênh b x h = 40 x 40cm – b x h = 30 x 30cm.

Kết cấu kênh bằng BTCT M200, chiều dầy thành và đáy kênh t = 10cm.

d) Công trình trên kênh: Gồm 3 cầu máng, 2 tràn vượt kênh, 3 công qua đường.

7. Tổng mức đầu tư                                 : 3.348.314.000 đồng.

 Bao gồm:       - Xây lắp                            :  2.650.008.000 đồng.
                       - Chi phí khác                     :    388.876.000  đồng.
                       - Đền bù                              :      45.000.000  đồng.
                       - Dự phòng                          :    264.420.000  đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn AFD                                                  :  2.645.285.000  đồng.

Trong đó:  + Chi phí xây lắp trước thuế     :  2.409.099.000  đồng.
                  + Dự phòng                               :     236.186.000  đồng.
- Vốn đối ứng cua tỉnh                                :     703.029.000  đồng.               

Trong đó:  + Thuế GTGT                           :     240.909.000  đồng.
                  + Chi phí khác                          :      388.877.000  đồng.                    

                  + Dự phòng                               :        28.243.000  đồng.

9. Hình thức quản lý: Thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

10. Phương thức thực hiên dự án: Theo Luật Đấu thầu.
11. Tiến độ thực hiện: Năm 2006 – 2008.
12. Một số vấn đề khác: Do chưa xác định được một số khoản trong chi phí khác chưa được thẩm định nêm sau khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, thẩm định, phê duyệt tổng dự toán và tự chịu trách nhiệm.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành khác của Nhà nước vê XDCB.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Châu; Trưởng Ban quản lý dự án phát triển hệ thống thuỷ lợi Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:                                       
-TT.Tỉnh uỷ (B/c);            

- TT.HĐND tỉnh;     
- TT.UBND tỉnh ;                                                  
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu VT, KTN.H. Châu (01), 12b.
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