	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1019/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 04  tháng 5  năm  2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bình Minh - Quyết Thắng, Thống Nhất – Bó Hặc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu TĐC xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;
Căn cứ ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án hệ thống cấp NSH điểm TĐC Bình Minh - Quyết Thắng, Thống Nhất – Bó Hặc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn tại Thông báo số 506-TB/TU ngày 25 tháng 4 năm 2007;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 83/BC-KH ngày 23 tháng 3 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bình Minh - Quyết Thắng, Thống Nhất - Bó Hặc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn với những nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước sinh hoạt điểm TĐC Bình Minh - Quyết Thắng, Thống Nhất - Bó Hặc.

2. Chủ đầu tư: UBND huyện Mai Sơn.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
4. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực quản lý dự án.
5. Đơn vị tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần TVXD Thuỷ lợi Sơn La.
6. Chủ nhiệm lập dự án: Nguyễn Tiến Tân.
7. Mục tiêu của dự án:
Cấp nước tưới cho 3,5 ha lúa và 0,5 ha ao của bản Nhờm.

Cấp nước sinh hoạt cho 450 khẩu TĐC tại điểm TĐC Bình Minh - Quyết Thắng, Thống Nhất - Bó Hặc xã Cò Nòi; tạo nguồn nước cho 250 khẩu dân TĐC bản Chi và 1.439 người sở tại với định mức cấp 601/ngđ.
8. Quy mô đầu tư
8.1. Công trình thuỷ lợi

a) Đập dâng nước: Đập mặt cắt hình thang, kết cấu thân đập bằng đá xây m75, mặt ngoài bọc bê tông CT M200. Đập có thông số kỹ thuật chính như sau:

- Lưu lượng thiết kế Q = 47,6 m3 ứng với tần P = 2%.

- Chiều dài tràn nước Btr = 10m.

b) Cống lấy nước: Cống hở mặt cắt chữ nhật. Kết cấu đá xây M100.

- Lưu lượng thiết kế cống Q = 15l/s.

c) Tuyến kênh dẫn nước: Chiều dài L = 575 m, mặt cắt ngang kênh (bxh) = (30x30) cm. Kết cấu kênh bằng bê tông cốt thép m200.

8.2. Công trình cấp nước sinh hoạt
Nguồn nước được lấy từ suối bản Chi do nguồn này cấp được tự chảy và nước ít bị ô nhiễm vào mùa mưa.

a) Đầu mối lấy nước: Hình thức đập dâng trên suối mặt cắt hình thang, cạnh đập bên trái thiết kế cửa thu nước kiểu máng bên kết hợp lọc thô bằng đá dăm. Kết cấu bê tông cốt thép m200#. Có các thông số kỹ thuật như sau:

- Chiều dài tràn nước của đập: Bt = 8 m.

- Chiều cao đập cả móng: P = 2 m. 

- Cao độ đỉnh đập: 812,80m.

- Kết cấu bê tông cốt thép M200#.

b) Hệ thống bể
- Bể lắng: 01 bể, 2 ngăn, dung tích V = 22,6 m3. Kết cấu bể bằng bê tông cốt thép M200#.

- Bể lọc: Hình thức lọc thấm nhanh, bể 3 ngăn, 2 ngăn lọc diện tích F = (2 x 8) m2 (1 ngăn dự phòng), 1 ngăn lắng kết hợp lọc ngược diện tích F = 2,5 m2. Kết cấu tướng bể, bản đáy bằng bê tông cốt thép M200#.
- Tường kè: Kè ốp mái bao quanh bể lắng + bể lọc dài L = 40 m, cao H = 2-2,5m. Kết cấu đá xây vữa XM M100#.

- Bể điều hoà số 1: Dung tích W = 60 m3, bể 2 ngăn. Kết cấu: tường và bản đáy bể bằng bê tông cốt thép M200#.

- Bể điều hoà số 2: Dung tích 150 m3; Kết cấu bằng bê tông cốt thép M200#.

- Bể chứa nước dung tích W = 2 m3 tại các hộ dân tái định cư: 95 bể.

c) Hệ thống đường ống dẫn nước: Tổng chiều dài ống chính L = 11.564m; đường ống loại ống thép có đường kính D150-D80; hệ thống đường ống nhánh dài L = 10.991m. Đường ống nhựa HDPE có đường kính D110-D20. Lưu lượng thiết kế tuyến ống chính q=4,61/s.

d) Công trình phụ trợ: Xây dựng 2 ngầm rọ thép đá hộc qua suối trên đường vận chuyển vật liệu.

8.3. Các giải pháp thiết kế chủ yếu
- Giải pháp cấp nước tự chảy đến từng hộ gia đình bằng hệ thống đường ống áp lực.

- Mặt bằng tuyến công trình phù hợp với bố trí chug với các công trình khác trong khu vực như đường giao thông. Quy hoạch cấp nước tưới.

	9. Tổng mức đầu tư
Trong đó:

 - Chi phí xây dựng
- Chi phí khác
- Chi phí dự phòng 

	: 9. 552.185.000 đồng.

: 7.789.003.000 đồng
: 1.279.745.000 đồng.

: 453.437.000 đồng.


10. Nguồn vốn: Vốn TĐC thuỷ điện Sơn La  + Nguồn vốn khác.
10.1. Vốn TĐC thủy điện Sơn La

- Điểm TĐC Thống Nhất, Bó Hặc, Bình Minh xã Cò Nòi: 5.487,000 triệu đồng.

- Điểm TĐC bản Chi, xã Chiềng Lương                           : 3.593,000 triệu đồng.

10.2. Nguồn vốn khác: 





   442,185 triệu đồng.
11. Phương thức thực hiện: Chỉ định thầu xây lắp.

13. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 - 2008.


Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triên nông thôn; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);

- TT Lưu trữ; TT Tin học - VPUBND tỉnh;

- Đ/c Phó BCĐ TĐC tỉnh;

- Đ/c Phạm Văn Viên - PVP phụ trách TĐC;

- Lưu: VT, TĐC (2). Biên 25b.
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