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QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đập bê tông – công trình hệ thống cấp NSH cửa khẩu Pa Háng huyện Mộc Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4476/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư xây dựng bổ sung đập bê tông công trình;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 553/CV-BP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La về việc xin phê duyệt bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán số 638/KQ-TĐ ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 133/BC-XDCB ngày 22 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh, bổ sung Đập bê tông – công trình hệ thống cấp NSH của khẩu Pa Háng (nay là cửa khẩu Loóng Sập, huyện Mộc Châu) với các nội dung chính như sau:
1. Tên công trình: Đập bê tông - công trình hệ thống NSH của khẩu Pa Háng.

2. Địa điểm xây dựng: Xã Lóng Sập - huyện Mộc Châu.

3. Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng.

4. Tổ chức tư vấn lập báo cáo: Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ xây dựng và thiết bị nhà Việt.

5. Nhiệm vụ công trình: Xây dựng đập bê tông hồ chứa nước mó Sa Lúng phục vụ cấp nước sinh hoạt cho Bộ đội, hải quan, bệnh xá, dân cư xã Lóng Sập - huyện Mộc Châu.

6. Loại và cấp công trình: Cấp V.

7. Quy mô đầu tư xây dựng:

a) Công trình đầu mối (theo Quyết định phê duyệt số 4476/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003).

Đập tràn kết hợp dâng nước tạo hồ chứa nhỏ. Đập trọng lực mặt cắt hình thang kết lõi đập đá xây vữa XMM75, mặt ngaòi và bản đáy bọc bê tông cốt thép M200. Các thông số kỹ thuật:

- Lưu lượng thiết kế tràn Qđ = 1,93m3/s.

- Chiều dài thân đập Bđ = 12,0m; Chiều dài cửa tràn nước Bt = 7,0m;

- Chiều cao đập kể cả móng: H1 = 3,6m và H2 = 2,8m (đoạn Bt = 7m)
- Sân tiêu năng sau đập dài L = 5,0m; cao độ đặt sân 33,4m. Kết cấu đá xây vữa xi măng M75, mặt ngoài bọc BTCT M200 dày t = 10cm.

d) Bổ sung thêm một số hạng mục
Bổ sung đường ống KLMK và ống HDPE đường kính D = 110 – 32 dài L = 67m, phụ kiện như van các loại, cáp điện...

8. Tổng dự toán 




: 245.340.000 đồng.

Bao gồm: 
- Chi phí xây dựng


: 224.390.000 đồng.



- Chi phí khác


:   20.950.000 đồng.

9. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.

10. Các vấn đề khác: Thực hiện theo Quyết định số 4476/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 namư 2005 cảu Chính phủ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Quyết định này ban hành cùng với Quyết định số 4476/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của UBND tỉnh Sơn La)./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c);

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KTN, H. Châu (01), 12b.
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