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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 02 tháng 5 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án 
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La
thuộc dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8)
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 334/TTr-STNMT ngày 27 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Sơn La thuộc dự án Sửa chữa nâng cao an toàn đập (WB8); Chủ dự án Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Địa chỉ: Số 451, đường Chu Văn Thịnh, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Điện thoại: 02123.754018, với các thông tin về dự án như sau:

1. Phạm vi, quy mô, Công suất
a) Phạm vi
Vị trí: Thuộc xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu và xã Chiềng Mung, Phiêng Cằm, Chiềng Ban, Mường Bon, Nà Bó huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sửa chữa, nâng cao an toàn đập cho 8 hồ chứa: Hồ Nong Chạy huyện Thuận Châu; hồ Xum Lo, Huổi Nhà Khơ Mú, bản Củ 1, bản Củ 2, Xa Căn, Bản Ỏ, Nà Bó huyện Mai Sơn.

b) Quy mô, công suất
- Quy mô xây dựng: Sửa chưa, nâng cao an toàn đập cho 8 hồ:

+ Hồ Nong Chạy: Cấp công trình cấp II; cao trình đỉnh đập 719,6 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 91,5 m; dung tích hữu ích 0,396 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 103,5 m3/s; cống lấy nước ngầm có chảy áp.
+ Hồ Xum Lo: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 720,9 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 62,2 m; dung tích hữu ích 0,156 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 7,2 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
+ Hồ huổi Nhả Khơ Mú: Cấp công trình cấp IV; cao trình đỉnh đập 1100,2m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 54,6 m; dung tích toàn bộ 0,4 x 106 m3; cống lấy nước có áp.
+ Hồ Bản Củ 1: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 856,2 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 74 m; dung tích hữu ích 0,11 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 25,4 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
+ Hồ Bản Củ 2: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 773,3 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 92,7 m; dung tích hữu ích 0,079 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 27,2 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
+ Hồ Xa Căn: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 551,5 m; chiều rộng đỉnh đập 5m; chiều dài đập 68,1 m; dung tích hữu ích 0,155 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 21,42 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
+ Hồ Bản Ỏ: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 560,5 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập 66,4 m; dung tích hữu ích 0,123 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 51,1 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
+ Hồ Nà Bó: Cấp công trình cấp III; cao trình đỉnh đập 741,9 m; chiều rộng đỉnh đập 5 m; chiều dài đập chính 50,7 m; chiều dài đập phụ 67,8 m; dung tích hữu ích 0,334 x 106 m3; lưu lượng xả lũ thiết kế 16,2 m3/s; cống lấy nước ngầm chảy có áp.
- Tổng vốn đầu tư dự án: 140.880.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng). Tiến độ thực hiện dự án: Từ 2017 - 2019.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án
a) Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của Pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình của dự án.

b) Thu gom, xử lý, tái sử dụng chất thải sinh hoạt và các loại chất thải khác trong quá trình thi công xây dựng công trình đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường.

c) Thực hiện các quy định về an toàn trong thi công; lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường trong thi công, vận hành công trình và đảm bảo ứng phó kịp thời các sự cố xẩy ra. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.
d) Thiết kế, đầu tư áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường, tái sử dụng, xử lý chất thải theo đúng như báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt; đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

đ) Thực hiện lấy đất san nền theo đúng vị trí đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thống nhất và lựa chọn vị trí bãi thải được sự chấp thuận của chính quyền địa phương; đảm bảo an toàn bãi thải, cải tạo hoàn thổ bãi thải theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra theo quy định.

g) Quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

h) Trong quá trình xây dựng đảm bảo hệ thống cấp nước phục vụ cho nhu cầu nông nghiệp, sinh hoạt của các hộ dân sử dụng nước.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm
1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện nêu tại các Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Ủy nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, Mai Sơn; Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:         
- Tổng cục Môi trường (b/c);

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như​ Điều 5;

- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Hành chính công;

- Đ/c CVP; 

- L​ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Bùi Đức Hải
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