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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 18 tháng 12 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án  đâu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc cho phép lập điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 281/BC-KHĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Khu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu, với nội dung như sau:
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng: Khu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ về nông lâm nghiệp tại huyện Mộc Châu.
2. Chủ đầu tư: Trung tâm ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ Sơn La.
3. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nông trường Mộc Châu.
4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La.
5. Diện tích chiếm đất: 52.675 m2.
6. Quy mô đầu tư xây dựng và giải pháp thiết kế
6.1. Quy mô xây dựng
a) Nhà kính: Tổng cộng 3 nhà. Kích thước 24x42 =1.008 m2.
Kết cấu: Cột, kèo bằng thép; bước nhịp 6 m; bước gian 3 m; chiều cao đỉnh mái 3,5 m.

b) Nhà lưới: Tổng cộng 20 nhà.

Trong đó:

- Nhà có kích thước 24x42 m = 1.008 m2/ 1 nhà. Tổng cộng 20 nhà.

- Nhà có kích thước 24x60 m = 1.440 m2/ 1 nhà. Tổng cộng 2 nhà.
Kết cấu: Cột kèo bằng ống thép, bước nhịp 6 m, bước gian 3 m, chiều cao đỉnh mái là 3,5 m.

c) Nhà xưởng sản xuất giá thể phân bón: Nhà 1 tầng. Kích thước 38x8 m2/ 1 nhà.

Kết cấu: Cột, vì kèo bằng thép. Móng BTCT, mái lợp, tường bao che xây gạch chỉ. Chiều cao đỉnh mái 5,9m.

d) Nhà làm việc, nuôi cấy mô và khu đào tạo: Nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn 458,4 m2. Kích thước gian 3,3 m x 6 m; Hành lang 1,8m. Chiều cao tầng 3,6 m.

- Kết cấu: Móng, cột, khung, dầm, sàn đổ BTCT toàn khối tại chỗ. Mái lợp tôn, tường bao che xây gạch chỉ.

e) Nhà ở cán bộ công nhân viên: Công trình 1 tầng, diện tích 276 m2. Kích thước gian 3,3 x 5,5 m, hành lang 1,8 m.

Kết cấu: Móng xây đá hộc, tường gạch chịu lực. Mái lợp tôn, dưới mái trần nhựa.

f) Nhà xưởng, kho nguyên liệu, kho thành phẩm: Nhà 1 tầng, kích thước 38x8 m= 304 m2.

Kết cấu: Cột, vì kèo bằng thép. Móng BTCT toàn khối tại chỗ, mái lợp tôn, tường bao che xây gạch chỉ. 
g) Nhà bảo vệ: Nhà 1 tầng, diện tích 3x3 m = 9 m2.
Kết cấu: Móng xây đá hộc, tường gạch chịu lực, sàn mái đổ BTCT toàn khối tại chỗ.

h) Nhà để xe đạp, xe máy: Khung thép, mái lợp tôn. Diện tích 3x12m=36m2.

i) Sân, đường nội bộ: Sân diện tích 836 m2. Móng rải cấp phối đá, mặt sân đổ bê tông.

k) Cổng, tường rào
- Tường rào thép gai: Dài 900m.

- Tường rào hoa sắt và cổng chính + cổng phụ: Dài 500m.

- Tường rào xây gạch chỉ: Dài 130 m.

m) San nền, cải tạo mặt bằng: Khối lượng đào 8.643,0 m3. Khối lượng đắp 8.469,16 m3.

n) Hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài nhà.
6.2. Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng chuyển giao
- Nhà kính, nhà lưới.

- Hệ thống bảo quản lạnh 3 pha: 90 m3.

- Thiết bị nuôi cấy mô.

- Hệ thống thiết bị nước, máy bơm.

- Thiết bị cho xưởng sản xuất giá thể.

- Thiết bị phòng hội thảơ.

- Thiết bị phòng thí nghiệm.

- Thiết bị phân tích nhanh.
- 1 xe chuyên dùng (bán tải).

- 1 xe chuyên dùng 2,5 tấn (xe lạnh).
7. Tổng mức đầu tư: 12.838 triệu đồng
Trong đó:

- Chi phí xây dựng:


6.995,9 triệu đồng.
- Thiết bị:




3.122,6 triệu đồng.

- Chi phí khác:



906,3 triệu đồng.

- Đền bù GPMB:



1.199,0 triệu đồng.

- Dự phòng:




611,2 triệu đồng.
8. Nguồn vốn
- Vốn XDCB tập trung: 6.670,195 triệu đồng (Đầu tư thi công xây lắp+GPMB+ chi khác, dự phòng).
- Vốn sự nghiệp khoa học: 6.146 triệu đồng (Đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới + Hệ thống thiết bị phục vụ công tác ứng dụng).
9. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn có đủ điều kiện để quản lý.

10. Phương thức thực hiện dự án: Theo Luật Đấu thầu.

11. Tiến độ thực hiện: Năm 2006-2009.
Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án theo đúng quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
(Quyết định này thay thế Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La)./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, H. Châu 01. 12b.
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