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	Số: 462/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 04 tháng 3 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH
Về việc cho phép lập dự án báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 Năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TTg  ngày 29 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng;

Căn cứ Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 661/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định 2883/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2008;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 75/TTr-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên với nội dung sau:

1. Tên dự án: Vườn ươm giống cây lâm nghiệp huyện Bắc Yên 
2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Yên.

3. Địa điểm: Tiểu khu 3, Thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên.
4. Quy mô dự án:

- Diện tích đất vườn ươm: 7.000m2
- Công suất vườn ươm: 40 vạn đến 50 vạn giống cây các loại/năm.

- Xây dựng hạ tầng.

- Nhà kho (cấp IV) 40m2.

- Giàn che di động: 2.500m2.

- Hệ thống đường đi trong vườn ươm: Đổ bê tông, chiều rộng 1,2m; chiều dài L = 201m.
+ Bể ủ phân: Số lượng 03 bể; thể tích 10 m3/bể.

+ Kè đá: 2 bờ kè, 3 cấp, chiều dài bờ kè L =130m; Chiều cao 1 cấp: 1,2m, chân móng rộng.

+ Hệ thống nước tưới ẩm: 01 bể chứa nước(30m3) hệ thống đường dẫn nước dài 233m. Trong đó: chiều dài đường dẫn nước chính tới vườn ươm: 55m; trục cấp 1: 28 m; trục cấp 2: 50 m; trục cấp 3: 70 m; đường nối từ cấp 2 đến cấp 3 là 30 m.
+ Hệ thống thoát nước: Rãnh thoát nước xây bằng gạch rộng 30cm, sâu 30cm.

+ Hệ thống bảo vệ: Tường rào xung quanh chu vi bằng 7.000m2,  chiều dài L = 350m, chất liệu bằng thép B40, móng đá sâu 40cm, rộng 40cm, cao 20m, rộng 30cm; tường xây bằng gạch; Dày 22cm, cao 50cm, cách 2m có 01 cọc sắt cáo 1,2m để hàn giữ thép B40.
Cổng ra vào: hai cột trụ rộng 3m.

 5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Dự án 661)
 6. Tiến độ lập và trình duyệt: Quý II năm 2008
Điều 2. Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Yên (chủ dự án) có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định số 16/NĐ-CP CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; và các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Chi cục trưởng chi cục lâm nghiệp; Trưởng Ban quản lý dự án 661 tỉnh Sơn La; Trưởng Ban quản lý dự án 661 huyện Bắc Yên (chủ đầu tư); Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu kể từ ngày ký./.
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