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QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường giao thông 

Bắc Yên - Trạm Tấu, Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Biên bản thoả thuận ngày 25 tháng 9 năm 2006 về hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Sơn La; Quyết định số 2502/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh cho phép lập dự án đầu tư xây dựng một số tuyến đường GTNT địa bàn huyện Bắc Yên, Mường La;

Căn cứ Thông báo số 511-TB/TU ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Bắc Yên - Trạm Tấu;

Xét Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án số 126/KQTĐ-GTVT ngày 08 tháng 3 năm 2007 của Sở Giao thông Vận tải; Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 74/BC-KHĐT ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Sở Kế hoach và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Bắc Yên - Trạm Tấu với nội dung chính sau:

1.Tên dự án: Đường giao thông Bắc Yên - Trạm Tấu.

2. Địa điểm xây dựng: Huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

3. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên.

4. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư giao thông Sơn La.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm nối quốc lộ 37 qua huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La với huyện Trạm Tấu và quốc lộ 32 tại thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng khu vực, nhất là hai huyện Bắc Yên – Sơn La và Trạm Tấu – Yên Bái, đã được hai tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường tại Biên bản thoả thuận ngày 25 tháng 9 năm 2006.

6. Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu

Hướng tuyến xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 5 MN (TCVN 4045-85) có châm trước; nền đường và các công trình xây dựng theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (QP 22 TCN 210-92) có châm trước. Tổng chiều dài 10,30Km.
7. Các quy định, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng: Hệ thống quy trình, quy phạm hiện hành
8. Các giải pháp thiết kế chủ yếu
8.1. Vị trí: Điểm đầu: KM0 (nối vào Km4+300 đường Xím Vàng -:- Hang Chú); Điểm cuối: Km0+300 (nối vào Km17+342 đường Trạm Tấu -:- Bắc Yên tỉnh Yên Bái - Điểm yên ngựa thấp ranh giới hai tỉnh Sơn La và Yên Bái)

8.2. Tuyến: Đi theo phương án 1 của hồ sơ lập trình
a) Bình đồ + cắt dọc: Tuyến được triển khai trên cơ sở các điểm khống chế (về địa hình, điểm đấu nối giữa 2 tỉnh Sơn La và Yên Bái), nhằm đảm bảo hợp lý về kinh tế kỹ thuật, cụ thể đạt được: Bán kính đường cong nằm: Rmin=25m, châm trước Rct=15m. Độc dốc dọc tối đa: Imax=10%, châm trước tại các vị trí địa hình khó khăn Ict=14%. 

b) Cắt ngang: Bề rộng nền đường: Bn=4m (không kể rãnh dọc). Rãnh dọc: đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn nền đá cứng liền khối tiết diện hình tam giác.

8.3. Công trình thoát nước
a) Cống thoát nước: Xây dựng vĩnh cửu tại những vị trí xung yếu, khổ bằng bề rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X60, các vị trí còn lại xây dựng cống tạm bằng đá hộc xếp khan tạo khe hở.
b) Ngầm vượt suối: Xây dựng ngầm tạm bằng rọ thép nhồi đá hộc, khổ rộng 5m.

8.4. Tường chắn: Xây dựng tại 01 vị trí nền đường có nguy cơ bị sạt lở, nền đường đắp trên sườn dốc ngang thiên nhiên lớn. Kết cấu bằng bê tông xi măng.

8.5. Công trình khác
a) Các nút giao bằng: Tại các vị trí giao với đường ngang xây dựng nút giao phù hợp với quy mô cấp hạng của tuyến và điều kiện thực tế.

b) Các công trình phòng hộ: Xây dựng hệ thống biển báo hiệu phản quang theo quy định hiện hành.
8.6. Môi trường: Theo quy định hiện hành
9. Khối lượng chủ yếu
	- Tổng chiều dài tuyến
- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường
- Cống thoát nước xây dựng vĩnh cửu
- Cống thoát nước tạm
- Ngầm tạm
- Tường chắn
	: 10,3 Km

: 378.336 m3
: 23 cái
: 31 cái
: 04 cái
: 01 đoạn.


10. Tổng mức đầu tư của dự án
Trong đó: 

	 - Chi phí xây dựng
- Đền bù, GPMB

- QLDA + chi phí khác
- Chi phí dự phòng
	: 19.766 triệu đồng
: 6 triệu đồng
: 2.128 triệu đồng
: 3.284 triệu đồng


11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.
12. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn quản lý dự án.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sỏ và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Tiến độ thực hiện: Năm 2007 – 2009.

Điều 2. UBND huyện Bắc Yên (Chủ đầu tư) có trach nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng Luật Xây dựng và các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND - UBND tỉnh;

- Như Điều 3;
- PKTTH, TTCB-VPUB tỉnh;

- Lưu: VT - Mẫn (01b),25 bản.
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