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Sơn La, ngày  05  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc  phê duyệt hồ sơ bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: kè, sân cổng, tường rào, ga ra ô tô, xe đạp, san nền mặt bằng công trình; Trương Trung học nông lâm Sơn La
​​
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 103/2005/QĐ-UB ngày 07 tháng 9 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 4253/QĐ-UB ngày 19 tháng 12 năm 2002 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Trường Trung  học Nông lâm tỉnh Sơn La (giai đoạn 2);

Xét kết quả thẩm định hồ sơ bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình  của Sở xây dựng Sơn La số 118/GĐKT-KT ngày 21 tháng 8 năm 2006, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán:

Hạng mục: kè, sân cổng, tường rào, ga ra ô tô, xe đạp, san nền mặt bằng.

Công trình: Trường Trung  học Nông lâm tỉnh Sơn La.

Lọai và cấp công trình: Công trình công cộng cấp IV;

Chủ đầu tư: Trường Trung  học Nông lâm tỉnh Sơn La
Địa điểm xây dựng: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La;

Nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bổ sung công trình: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Sơn La. Lập tháng 4 năm 2006
Quy mô: Theo kết quả thẩm định số 269/GĐKT-KT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Sở Xây dựng Sơn La. Ngoài ra thay đổi một số nội dung sau:

a) Tường rào T1:

- Theo thiết kế:  móng đã hộc chiều dầy = 400mm, cao 400mm, tường rào xây gạch máy chiều dầy = 110mm cao 2200mm, bổ trụ 220x220 (mm) khoảng cách 2500mm một trụ.

- Thay đổi thiết kế: móng xây đã hộc cấp 1 rộng 600mm cao 500mm, cấp 2 rộng 400mm cao 500mm. Tường xây gạch tuynel chiều dầy = 220 mm cao 600mm. Trên lắp dựng hoa sắt vuông 16 x 16 mm, bỏ trụ gạch 330x330 mm khoảng cách 3,13 m/1 trụ. Trụ vuông đổ BTCT. Lắp công trình đẩy ngang rộng 6,0m.
b) Tường rào T1.1:

- Theo thiết kế: Móng xây đá hộc rộng 400mm, cao 400mm.

- Thay đổi thiết kế: Móng xây đã hộc rộng 450mm, cao 1000m.

c) Tường rào T1.2 + T1.3 + T1.4 + T1.5 + T1.6 

- Theo thiết kế: : Móng xây đá hộc rộng 400mm, cao 400mm.

- Thay đổi thiết kế: Móng xây đã hộc cấp 1 rộng 600mm cao 500mm, cấp 2 rộng 400mm cao 500mm.

d) Phát sinh vận chuyển bộ vật liệu ngoài cự ly:

Cự ly vận chuyển ngoài cự ly từ vị trí tập vật liệu đến các điểm thi công tính bình quân là 60m. thuộc loaị đường chật hẹp, ghồ ghề khó đi.

1. Thiết kế kỹ thuật  thi công:

Phù hợp với thiết kế sơ bộ và nội dung đã được phê duyệt trong quyết định đầu tư về quy mô, công suất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu phù hợp với quy chuẩn xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 và Quyết định số 439/BXD-CSXD ngày 25 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 408/bXD-KHCN ngày 16 tháng 6 năm 1996 của Bộ xây dựng.

Giải pháp kỹ thuật:

Theo kết quả thẩm định số 269/GĐKT-KT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La. Phần thay đổi theo hồ sơ thiết kế.

2. Dự toán duyệt: 71.724.000,0 đồng (Bảy mươi mốt triệu, bẩy trăm hai mươi tư ngàn đồng).

Trong đó:

· Chi phí xây dựng: 68.181.000,0 đ
· Chi phí khác: 3.543.000,0 đ
Dự toán là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng (chi tiểt kèm theo theo trong kết quả thẩm định).

Nguồn vốn đầu tư: vốn xây dựng cơ bản tập trung.

Tiến độ xây dựng công trình: năm 2004-2005.

Điều 2. Chủ Chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, đơn vị thi công chịu trách nhiệm thực hiện đúng hồ sơ tổng dự toán được duyệt theo nội dung đã ghi ở Điều 1.

Sửa chữa bổ sung hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán theo đúng yêu cầu trong báo cáo thẩm định của Sở Xây dựng, đảm bảo cho thi công và hồ sơ hoàn thành công trình.

(Quyết định này bổ sung cho Quyết dịnh số 4514/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng Trường Trung học nông lâm tỉnh Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan thiết kế, thi công, các ngành đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND,

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Lưu VT, châu 02.15 bản.
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