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	Số: 998/QĐ-UBND  
	    Sơn La, ngày 02  tháng 5  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đường giao thông từ TT xã Mường Khiêng - Điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê  duyệt quy hoạch tổng thể di dân tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về viêc phê duyệt quy hoạch chí tiế khu TĐC xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu;

Căn cứ Thông báo ý kiến kết kuận của Thường trực Tỉnh uỷ về chủ trương phê duyệt dự án đướng giao thông từ TT xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện thuận Châu tại Thông báo số 505-TB/TU ngày 25 tháng 4 năm 2007;

Theo đề nghị của Sơ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 147/BC-KH ngày 31 tháng 7 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đường giao thông từ TT xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu với những nội dung chính như sau:
1. Tên dự án: Đường giao thông từ TT xã Mường Khiêng - điểm TĐC Huổi Phay

2. Địa điểm xây dựng: Xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu

3. Chủ đầu tư: UBND huyện Thuận Châu

4. Hình thức quản lý dự án: Thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực quản lý dự án.

5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế và xây dựng 41, Sơn La.
6. Mục tiêu đầu tư: Việc đầu tư xây dựng dự án đường giao thông từ trung tâm xã Mường Khiêng đến điểm TĐC Huổi Phay, xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hoá, vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng điểm TĐC Huổi Phay, đồng thời góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn trong khu vực.

7. Quy mô đầu tư xây dựng: Xây dựng đạt tiêu chuẩn đường GTNT loại A (QP 22TCN210-92), với các thông số cụ thể:

- Tổng chiều dai: 4.019 Km

- Bề rộng nền đường BN = 5m + W (không kể rãnh dọc);

- Bán kính cong nằm Rmin = 15m;

- Độ dốc dọc lớn nhất Imax = 10%; châm trước Ict = 12%;

- Mặt đường: Cấp cao A2, Eyc > 770 DaN/cm2; kết cấu: Lớp mặt đá dăm láng nhựa/ lớp móng đá dăm tiêu chuẩn; lề trồng đá vỉa 2 bên.

- Cống thoát nước: xây dựng vĩnh cửu, khổ cống bằng khổ rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X60.
8. Nội dung thiết kế cơ sỏ
a) Vị trí
 - Điểm đầu: Xuất phát từ trung tâm xã Mường Khiêng (nối với đường Bó Mười - Liệp Tè)

- Điểm cuối: Nối tại KM4 + 200m đường Mường Khiêng - Huổi Phay.

b) Bình đồ + cắt dọc
- Tuyến được triển khai trên cơ sỏ các điểm khống chế về địa hình, điểm đầu, điểm cuối, cốt ngập thủy điện Sơn La 218m, nhằm đảm bảo hợp lý về mặt kinh tế và kỹ thuật, cụ thể đạt được:

+ Bán kính cong nằm Rmin = 15m, đặc biệt châm trước Rct = 13;

+ Độc dốc dọc lớn nhất Imax = 10%; Châm trước Ict = 12%.

c) Cắt ngang
- Bề rộng nền đường BN = 5m + W (không kể rãnh dọc);

- Rãnh dọc: Đoạn nền đất, đá cấp 4 tiết diện hình thang; đoạn đá cứng thiết kế hình tam giác.

d) Mặt đường: Cấp cao A2, Eyc > 770 DaN/cm; bề rộng mặt đường 3,5m + W. Kết cấu mặt: Lớp mặt đá dăm láng nhựa dầy 3,5 cm (TCN 4,5 Kg/m2)/ lớp móng trên đá dăm tiêu chuẩn dày 10 cm/ lớp móng dưới đá dăm dày 15 cm/ lớp đất dưới đáy áo đường dày 30 cm đầm chặt đạt k > 0,98; lề trồng đá vỉa 2 bên.
đ) Công trình thoát nước: Xây dựng mới, khổ cống bằng khổ rộng nền đường, tải trọng thiết kế H13-X16;

e) Môi trường: Theo Luật Bảo vệ môi trường.

9. Khối lượng chủ yếu
	          - Tổng chiều dài tuyến
- Tổng khối lượng đào, đắp nền đường
- Tổng diện tích mặt đường
- Cống thoát nước các loại
- Cầu bản BTCT
- Cầu tràn liên hợp
	: 4,019 Km;
: 67.750m3;
: 14.461m2
: 18 cái;

: 01 cái;

: 01 cái.


10. Tổng mức đầu tư                                                       :  7.171,0 triệu đồng.
	      Bao gồm: - Chi phí xây dựng
                 - Chi phí khác
                 - Chi phí khác
                 - Chi phí đền bù
                 - Dự phòng


	: 5.443,0 triệu đồng.

: 620,0 triệu đồng.

: 502,0 triệu đồng.

: 606,0 triệu đồng.


11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

12. Phương thức thực hiện dự án: Chỉ định thầu xây lắp.

13. Các bước thiết kế: Thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công.

14. Tiến độ thực hiện: năm 2007 - 2008.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định hiện hành của UBND tỉnh về tái định cư Thủy điện Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Sơn La; Trưởng Ban QLDA tái định cư Thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;

- Phó ban TT BCĐ TĐC tỉnh;
- PCVP: Phạm Văn Viên;

- Như Điều 3 (t/h);

- Lưu: VT, TĐC (3). Thuỵ 20b.
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(Đã ký)

Hoàng Chí Thức
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