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NGHỊ QUYẾT

Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng                                hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II)

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 16 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ; 
Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2021; Báo cáo thẩm tra số 1330/BC-KTNS ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II) với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án
Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, tỉnh Sơn La (giai đoạn II);
2. Mục tiêu đầu tư

Xây dựng hoàn thiện hạ tầng thiết yếu của Khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ nhu cầu của các Nhà đầu tư; Hình thành điểm công nghiệp tập trung, khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, góp phần tiết kiệm được vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác quản lý môi trường được tốt hơn, tạo điều kiện hợp tác giữa các doanh nghiệp; bố trí, sắp xếp lại dân cư sở tại, dần hình thành khu nhà ở công nhân trong khu công nghiệp; tạo việc làm, ổn định sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát triển bền vững nguồn nguyên liệu nông, lâm nghiệp; từng bước tăng tỷ trọng sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ giảm tỷ trọng sản xuất nông nghiệp đối với khu vực đất nông nghiệp có giá trị kinh tế thấp; tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Quy mô

3.1. Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp

a) Giao thông trong khu công nghiệp
Thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị, sơ đồ các tuyến theo dạng ô bàn cờ, phù hợp với quy hoạch chi tiết, tổng chiều dài 4,33 km, gồm: 

- Quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền = 21,0 m, mặt đường rộng Bmặt = 11,0 m và hè phố B hè = (2 x 5,0) 10,0 m.

- Mặt đường: Rải bê tông nhựa.

b) Hệ thống thoát nước mặt: Theo hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt. 

c) Hệ thống cấp nước

Sử dụng nước của Nhà máy cấp nước đã được đầu tư ở giai đoạn I với công suất 5.000 m3/ngày đêm. 

d) Hệ thống cấp điện

Nguồn điện được đấu nối từ Hệ thống cấp điện cho Khu công nghiệp (đường dây 35Kv) đã được đầu tư ở giai đoạn I. Nhà đầu tư tự bố trí máy biến áp trong phạm vi hàng rào khu đất được giao. 

đ) Hệ thống cáp thông tin

Hệ thống cáp truyền dẫn và các tủ cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do các doanh nghiệp ngành bưu chính viễn thông thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy hoạch chuyên ngành.

e) Cây xanh: Bố trí dọc hai bên hè phố.

f) Hệ thống thoát nước thải

Nước thải từ các nhà máy trong khu công nghiệp dẫn theo tuyến cống thu gom chung của khu công nghiệp đến Nhà máy xử lý nước thải tập trung (đã được đầu tư ở giai đoạn I).

g) Kênh dẫn nước từ trạm bơm về Nhà máy cấp nước

Giữ nguyên theo thiết kế đã duyệt và hiện trạng đang khai thác, chỉ kiên cố hóa mặt đường của tuyến đường công vụ bằng bê tông xi măng, đảm bảo tương đương tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C (TCVN 10380 - 2014); xây dựng bổ sung 01 hồ sơ lắng phía trước Nhà máy để giảm chi phí vận hành, khai thác của Nhà máy cấp nước khi suối Nậm Pàn vào mùa mưa lũ.

h) Giao thông quản lý kênh thoát nước

Thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại C (TCVN 10380 - 2014); Tổng chiều dài tuyến L = 1,5 km.

i) Cổng chào

Xây dựng tại đầu đường vào Khu công nghiệp, đây là vị trí dễ quan sát, tạo điểm nhấn trên trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản.

3.2. Xây dựng hạ tầng khu đất ở tái định cư tại chỗ, đất ở cho công nhân trong khu công nghiệp
a) Đường nội bộ khu tái định cư và nhà ở công nhân

Thiết kế phù hợp với phân khu chức năng các lô đất, sơ đồ các tuyến theo dạng ô bàn cờ, phù hợp với quy hoạch chi tiết, tổng chiều dài 2,17 km; 

- Quy mô mặt cắt ngang (bề rộng nền, mặt đường và hè phố) theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt.

- Mặt đường: Rải bê tông nhựa.

b) Hệ thống thoát nước mặt: Theo hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt.

c) Hệ thống cấp nước

Sử dụng nước cấp từ Nhà máy cấp nước đã được đầu tư ở giai đoạn I với công suất 5.000 m3/ngày đêm. 

d) Hệ thống cấp điện

Nguồn điện được đấu nối từ Hệ thống cấp điện cho Khu công nghiệp (đường dây 35Kv). Bố trí 02 trạm biến áp hợp bộ trên trụ (01 cột) 320 KVA-35/0,4 KV, lưới điện hạ áp cáp ngầm cấp điện đến từng hộ. Bố trí hệ thống đèn chiếu sáng đường phố trên các tuyến đường. 

đ) Hệ thống cáp thông tin

Hệ thống cáp truyền dẫn và các tủ cáp thuê bao sử dụng cho khu vực sẽ do các đơn vị ngành bưu chính viễn thông thiết kế, đầu tư xây dựng theo quy hoạch chuyên ngành.

e) Cây xanh: Bố trí dọc hai bên hè phố
f) Hệ thống thoát nước thải

Hệ thống thoát nước được thiết kế theo hình thức thu gom trong khu dân cư, từ đây cấp vào tuyến cống thu gom chung của khu công nghiệp dẫn đến Nhà máy xử lý nước thải tập trung (đã được đầu tư ở giai đoạn I).

g) San nền tạo quỹ đất ở và đất công cộng: Diện tích 8,18 ha, đảm bảo cốt san nền theo quy hoạch.

3.3. Giao thông đối ngoại

Đường tỉnh 118 (Quốc lộ 6 - Khu công nghiệp Mai Sơn, chiều dài L = 5,7 km). Giữ nguyên quy mô đã được phê duyệt ở giai đoạn I và hiện trạng tuyến đường đang khai thác: Xây dựng hoàn chỉnh nút giao với đường Quốc lộ 6; Sửa chữa công trình thoát nước; tăng cường lớp mặt đường bằng bê tông nhựa; bổ sung hệ thống an toàn giao thông.

4. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 400.858 triệu đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn

Ngân sách nhà nước (gồm Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác).

6. Địa điểm: Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

7. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2025.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chính phủ;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS 100b.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng
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